***Obecná specifikace Nemocnice Slaný***

* **Parní sterilizátor**
  + - využitelný objem komory 4 sterilizační jednotky (cca 315 litrů)
    - celonerezová kvádrová tlaková komora se stabilním předehřevem
    - jednodveřové provedení
    - splňující vyhlášku MZ ČR č. 306/2012 Sb. a normy ČSN EN 285+A2, ČSN EN 17665-1 a splňující požadavky na zdravotnický prostředek dle legislativních předpisů EU
    - integrovaný elektrický vyvíječ páry
    - motorické zavírání a otevírání dveří sterilizační komory
    - intuitivní ovládání dotykovým displayem v ČJ
    - policový systém se 2 policemi
    - vestavěná tiskárna pro tisk protokolů a grafického záznamu křivek tlaku a teploty sterilizačního cyklu
* **Horkovzdušný sterilizátor**
* využitelný objem komory cca 110 litrů
* policový systém se 2 chromovanými síty
* splňující požadavky vyhlášky MZ ČR č. 306/2012 Sb.
* 3 přednastavené programy
* rozhraní RS232
* akustický a vizuální alarm
* manuální ovládání klapky sání a výfuku
* otáčky ventilátoru 10-100%